УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Тазовского района

от 17 декабря 2021 года № 503-р

**Целевой уровень снижения муниципальными учреждениями муниципального округа Тазовский район**

**Ямало-Ненецкого автономного округа в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля,**

**а также объема потребляемой ими воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание учреждения | Наименование здания, строения, сооружения (адрес) | Потребляемый ресурс | Единица измерения | Удельный годовой расход за 2019 год | Целевой уровень экономии на трехлетний период | Целевой уровень снижения(удельного годового расхода) |
| на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **МБУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления** |
| 1.1. |  | Административное здание(п. Тазовский, ул. Ленина, 11) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | 53,92 | 7 % | 52,98 | 52,04 | 50,15 |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 1,54 | 0 % | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 155,24 | 29 % | 144,10 | 132,96 | 110,69 |
| 1.2. |  | Административное здание(п. Тазовский, ул. Колхозная, 28) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприме-нимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 2,45 | 0 % | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 102,85 | 21 % | 97,42 | 91,98 | 81,11 |
| 1.3. |  | Административное здание(п. Тазовский, ул. Почтовая, 24) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприме-нимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 1,18 | 0 % | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 92,86 | 20 % | 88,28 | 83,69 | 74,52 |
| 1.4. |  | Административное здание(п. Тазовский, ул. Калинина, 20) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприме-нимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 1,80 | 0 % | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 74,40 | 14 % | 71,77 | 69,13 | 63,86 |
| 1.5. |  | Административное здание(п. Тазовский, ул. Калинина, 25) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприме-нимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 1,05 | 0 % | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 155,24 | 29 % | 144,10 | 132,96 | 110,69 |
| 1.6. |  | Административное здание(п. Тазовский, ул. Почтовая, 17) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприме-нимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 1,61 | 0 % | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 65,46 | 10 % | 63,84 | 62,22 | 58,98 |
| 1.7. |  | Административное здание(п. Тазовский, ул. Геофизиков,1 Б) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприме-нимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 0,97 | 0 % | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 42,59 | 2 % | 42,35 | 42,11 | 41,63 |
| 1.8. |  | Административное здание(п. Тазовский, ул. Пушкина, 10) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | 38,95 | 3 % | 38,70 | 38,45 | 37,96 |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 7,64 | 3 % | 7,57 | 4,51 | 7,38 |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 61,02 | 8 % | 59,73 | 58,45 | 55,88 |
| 1.9. |  | Административное здание(п. Тазовский, ул. Пушкина, 25) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | 39,95 | 3 % | 39,68 | 39,41 | 38,88 |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 3,11 | 0 % | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 295,36 | 34 % | 270,18 | 244,99 | 194,63 |
| 1.10. |  | Административное здание(п. Тазовский, ул. Геофизиков,28 В) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 19,5 | 25 % | 18,30 | 17,09 | 14,68 |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 36,05 | 1 % | 35,97 | 35,88 | 35,70 |
| Потребление природного газа | м3/м2 | 8,70 | 0 % | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| 1.11. |  | Административное здание(п. Тазовский, ул. Пушкина,34 Б) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | 57,54 | 9 % | 56,21 | 54,88 | 52,23 |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 1,38 | 0 % | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 94,25 | 20 % | 89,60 | 84,95 | 75,64 |
| 1.12. |  | Административное здание(с. Газ-Сале, ул. Калинина, 1) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприме-нимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 1,39 | 0 % | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 92,02 | 18 % | 87,80 | 83,57 | 75,12 |
| 1.13. |  | Гараж(с. Газ-Сале, ул. Геологоразвед-чиков, 8 А) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприме-нимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 1 | 6 % | 0,99 | 0,97 | 0,94 |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 27,51 | 6 % | 27,10 | 26,69 | 25,86 |
| 1.14. |  | Административное здание(с. Находка, ул. Подгорная, 2) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | 85,92 | 20 % | 81,70 | 77,49 | 69,07 |
| Потребление холодной воды | м3/чел | требование по снижению потребления не устанавливается | неприме-нимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 65,48 | 10 % | 63,86 | 62,24 | 59,00 |
| 1.15. |  | Административное здание(с. Антипаюта, ул. Ленина, 3) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприме-нимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 6,04 | 2 % | 6,02 | 5,99 | 5,95 |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 56,43 | 5 % | 55,68 | 54,93 | 53,44 |
| 1.16. |  | Административное здание(с. Гыда, ул. Катаевой, 4) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | 40,49 | 3 % | 40,22 | 39,95 | 39,41 |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 1,65 | 0 % | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается | Здание эффективно. Требование не устанавливается |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 56,36 | 5 % | 55,62 | 54,87 | 53,38 |
| **2.** | **МБУ «Средства массовой информации Тазовского района** |
|  | СМИ: Телевизионная студия и издательство газеты(п. Тазовский, ул. Пушкина, 36) | Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию | Втч/м2/ ГСОП | требование по снижению потребления не устанавливается | неприме-нимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды | м3/чел | 3,88 | 6 % | 3,82 | 3,77 | 3,65 |
| Потребление электрической энергии | кВтч/м2 | 389,28 | 6 % | 383,44 | 377,60 | 365,93 |